  
***Паливний брикет «РУФ» - "RUF" («цеглина»).***  
  
**Розміри:** 65 х 95 х 155 мм.  
  
**Вологість:** 8-10%.  
  
**Зольність:** не більше 1%.  
  
**Теплотворність:** не менше 4400 Ккал / кг.  
  
**Упаковка:** пачки по 10 кг в термоусадочній плівці. У пачці по 12 брикетів. Пачки укладені на європіддон 1200 х 800 мм. Вага піддону 1 тонна.